V: ………………………………...

Dne: ……………………………...

**Městský úřad Deštná**

**nám. Míru 65, 378 25 Deštná**

**Ž á d o s t**

o povolení připojení sousední nemovitosti (úpravě takového připojení nebo zrušení) ksilnici nebo místní komunikaci ve smyslu § 10 odst. (4) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Žádám tímto o povolení zřízení, úpravu, zrušení sjezdu ze silnice nebo místní komunikace č................................................................ v km ...................................................

p. č............................................................v ulici .................................................................... ..........................................................................v obci ................................................................

k domu č.p. .................................................... na pozemek p.č. ................................................

k. ú. ..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Označení připojované nemovitosti: (pozemek, rodinný dům, garáž)......................................................................................................................................................

Účel ( důvod) zřízení ( úpravy) komunikačního připojení, sjezdu :

**.**.....................................................................................................................................................

Komunikační připojení, sjezd v šířce ..................................... m

1. **Žadatel -** jméno a příjmení vlastníka připojované nemovitosti, který požaduje zřízení, úpravu nebo zrušení sjezdu na tuto nemovitost

**Fyzická osoba:**

Jméno a příjmení: ….………………………………………...……………...

Datum narození: ..……………………………………Telefon: ………….………………

Adresa bydliště:..…………………………………………………………………………..

**Právnická osoba:**

Obchodní firma (podle výpisu z obchodního rejstříku )

………………………………………………………………………………………………

Sídlo (podle výpisu z obchodního rejstříku)

……………………………………………………………..……………………………...

IČO:………………………………….. Telefon:………………….…………………..

Jestliže je součástí sjezdu propustek, musí být vyřešen podle § 12 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a

ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102

**Razítko :**

**Podpis :**

**Přílohy :**

* výpis z listu vlastnictví
* snímek z katastrální mapy se zákresem stavby s označením a rozměry
* Situace komunikačního napojení( v měřítku 1: 200, 1 : 500, 1 : 1000)
* příčný řez (v měřítku 1: 200, 1 : 500, 1 : 1000)
* plná moc ve věci v případě zastupování žadatele
* právnická osoba a podnikající fyzická osoba doloží výpis z obchodního rejstříku

Pzn. : Vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti na komunikaci podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm.c), zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí ve výši 500,- Kč.

V případě požadavku urychleného vyřízení žádosti je možno přiložit souhlas Policie ČR OŘ SDP a vlastníka dotčené pozemní komunikace s připojením nebo navrženou úpravou.

Souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace:

Souhlas Policie ČR OŘ SDP J. Hradec:

**Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím**

**Sjezdy a nájezdy na silnici a místní komunikaci lze zřídit, jen pokud splňují tyto podmínky:**

* **rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci,**
* **rozhled uživatele komunikace alespoň pro zastavení vozidla; vozidlo, které zastaví při odbočování vlevo na sjezd, nesmí bránit průjezdu ostatním vozidlům v přímém směru nebo na něj musí být výhled ze vzdálenosti nutné pro zastavení dalšího vozidla,**
* **vzájemné vzdálenosti připojení únosné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.**

**Bližší informace jsou obsaženy v doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.**

**Šířka sjezdu nebo nájezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice nebo z místní komunikace a výjezd na ně.**

**Parametry odbočovacích oblouků jsou obsaženy v závazné ČSN 73 6102. Jestliže je součástí sjezdu nebo nájezdu propustek, musí mít nejméně tyto jmenovité světlosti trub:**

* **400 mm pro délku propustku do 6,00 m,**
* **600 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2 %,**
* **800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %.**

**Sjezd a nájezd se zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění.**

**Je-li zřízení sjezdu a nájezdu nebo jejich změna, popř. zrušení vyvoláno potřebou fyzické nebo právnické osoby, která je vlastníkem nemovitosti nebo má k ní jiná práva, pak je tato osoba stavebníkem připojení. V případě, že potřeba změny nebo zrušení sjezdu nebo nájezdu vznikne v důsledku provádění stavebních prací na komunikaci, je stavebníkem sjezdu nebo nájezdu stavebník dotčené komunikace.**

**Jestliže se zřizuje, stavebně upravuje nebo ruší část sjezdu nebo nájezdu na pozemku komunikace, musí si vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti zajistit předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace.**

**Vlastník sjezdu nebo nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně propustku.**