Hlubinné úložiště bez demagogie. Máte rádi počty?  
  
http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/certovka/nazory-cer/hlubinne-uloziste-bez-demagogie-mate-radi-pocty.html  
  
Zprávy ze Správy SÚRAO píší o mýtech. Ne že by to bylo nějak veselé   
čtení. SÚRAO si dokáže vyrobit mýtus, který někdo řekl a pak jej   
vyložit, jaká je to demagogie. Prý: „je mýtus, že úložiště bude obr“.   
Líčí, jak je někdo trápí s argumenty o zásadním zásahu do krajiny. Už   
šroubované: „zásadním zásahem do krajiny“ by snad nikdo nepoužil. Poté   
se hroutí, že ten někdo zapomněl dodat, že těch 72 fotbalových hřišť je   
pod zemí. Od nikoho jsem takovou variantu neslyšel a když, tak se vší   
parádou, jak to je. Inzerujeme to v mapě Stezky zářivky, kam jsme jejich   
podzemní stavbu promítli. Že by se nevyznali ve vlastních plánech, v   
mapě neuměli číst?  
  
A konečně se dostáváme k jejich milovanému: 1-2 náklaďáky za hodinu.   
Tady jsem byl přinucen sáhnout k výpočtům, jež předvedli v inzerci v   
jednom z čísel Deníku, neboť ve Zprávách ze Správy již jen publikují   
výsledky. Čili ve Finsku prý vytěžili 100 tisíc m3 horniny, což bylo 270   
tisíc tun materiálu. Již skutečnost, že tabulkově má žula specifickou   
hmotnost 2700 kg/m3 navádí spíše, že to někdo spočetl, než zjistil   
fakta. To by se totiž nesmělo jednat o gram zeminy či jiného materiálu,   
ale budiž třeba to bylo zanedbatelné množství. Zajímavé, že to naložili   
na 7000 nákladních aut po 40 tunách. Že zrovna tak kulaté číslo, když to   
nikdo nevymyslel? A z toho vyšlo, že v době intenzivní těžby projedou 1   
až 2 náklaďáky za hodinu.  
  
Vzal jsem také jiné jejich dokumenty. V nich píší, že u nás bude   
vyrubáno 2,51 mil. m3 rostlé horniny, z toho před započetím ukládání   
1.838.620 m3. Násobeno 2.7 je 4.964.274 tun žuly. Počítejme jako SÚRAO   
15 hodin denně, 250 pracovních dní v roce. V jiném dokumentu mluví o   
tom, že nějaké desetiletí budou potřebovat zkoušet způsob ukládání,   
prověřovat materiály a podobně. Jestli je to 10 let před r. 2065, kdy má   
úložiště začít fungovat, pak na to mají 30 let dolování a střílení   
skály. K dispozici tedy 30 x 250 x 15 = 112.500 hodin. V průměru mi tedy   
vychází … A ejhle, najednou mi došlo, jak mohli počítat 40 tun na   
náklaďák, když ve Finsku smí náklaďák na silnici jen s hmotností 40 tun,   
tedy včetně toho, co sám váží. U nás sice jízdní soupravy s návěsem   
mohou vážit nejvíc v Evropě a to 48 tun, ovšem pro normální typy je to   
max. 40 tun. Běžně se dá naložit 10, 15 nebo 18 t. Při 18 tunách je to   
ovšem v průměru 2,45 náklaďáku za hodinu.  
  
Jenomže to ještě není vše. Z výkresů jsem odečetl, že 5 % vytěženého   
množství se tam vrátí v podobě litého nebo stříkaného betonu. To   
představuje 0,12 auta do hodiny.  
  
Jenže ani to není vše. V roce 2065 bude muset také stát povrchový areál   
a většina staveb se bude stavět o těch 10 let dříve. Opět disponujeme   
údajem, jenž si nechalo SÚRAO zpracovat. Obestavěného prostoru to bude   
prý 85.157 m3. Referenční stavbou a jejím přepočtem jsem zjistil, že na   
100 % obestavěného prostoru připadá cca 44 % objemu stavebnin. K tomu je   
zapotřebí 1827 m3 výkopů na nádrže a podobně. Počítejme, že naložíme na   
naše auto hodně, třeba 30 m3 (TATRA 815 má korbu na 10 m3). To vše dělá   
něco přes 0,01 auta. Celkem jsme v průměru 2,58 náklaďáku do hodiny. Pak   
je to denně 45 nákladních aut. Pro někoho to nemusí být moc, ale pro   
někoho už ano.  
  
Ale ani teď to ještě není vše. Do r. 2065 tam musí být také veškeré   
zařízení těžní, výztuže, svorníky, havarijní těžní zařízení, skypy,   
mechanizace, čerpací technika, trafostanice, rozvodna, dovážet se musí   
trhavina, pohonné hmoty, vybudovat se musí vzduchotechnika, ale také   
ploty, železniční vlečky, povrchy silnic, upravit deponáže, musí být   
dovezeno veškeré zařízení povrchové části, jako jeřáby, manipulátory,   
ale také první bentonit a podobně. A to vše tam nepřiletí. Nemluvě o   
tom, že 1 až 2 auta do hodiny zajistí jen ti, co budou dojíždět dolovat   
žulu a stavět povrchový areál.  
  
Vcelku již značný rozdíl od propočtů SÚRAO. Prostě to nikdo nezjišťoval   
a jako většinu údajů si to vymyslel. A takhle bych mohl, jak sám pan   
Slovák řekl, rozporovat jednu věc za druhou donekonečna.  
  
Richard Kanta, SOS Lubenec